年　　月　　日

久山町長　殿

設置者　住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

合併処理浄化槽設置及び放流承認願

　私が、久山町大字　　　　　　　　　　　　　　　　　に設置する浄化槽の設置及び放流について、ご承認くださいますようお願いいたします。

　なお、設置する浄化槽については、下記の久山町における浄化槽放流水の水質基準及び条件を遵守することを誓約いたします。

記

〇久山町における浄化槽放流水の水質基準及び条件

1. 次の水質基準に適合していること。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 透視度 | 水素イオン濃　度（PH） | 浮遊物質(SS) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | アンモニア性　窒　素(NH4-N) | 大腸菌群数 | 陰イオン活性剤(ABS) |
| 30度以上 | 6.5～8.5 | 25ppm以下 | 5ppm以下 | 1ppm以下 | 検出されないこと（残留塩素は検出されること） | 0.5ppm以下 |

1. 上記水質基準は、浄化槽内処理水放流口における基準であること。
2. 汚水浄化に薬品添加の方法をとらないこと。ただし、消毒用に必要な塩素滅菌は除く。
3. 苦情、被害の対応、処理及び損害賠償の責任を負うこと。
4. 福岡県の指定検査機関による水質検査を浄化槽法で定められた回数行い、浄化槽関連設備の維持管理及び処理を厳格に行うこと。
5. 水質汚濁防止法第二条第２項第一号及び同法施行令第二条に定める物質は、浄化槽内への流入及び排水放流は行わないこと。
6. 浄化槽法第五条第１項に規定する届出について、設置者・工事施工者は双方相互責任の精神に則り設置者の義務履行に協力すること。
7. 上記事項に違反した場合は放流を禁止する。

浄化槽の設置にあたっては、つぎのとおり機種の選定・施工・維持管理を行います。

1. 久山町水質基準を遵守出来る機種を設置します。
2. 機種（商品）名
3. 処　理　方　式
4. 浄化槽の規模
5. 建築物の用途

　　　　　　　連帯保証人

　　　　　　　　　　二次処理　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　会　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

　　　　　　　三次処理　住　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　会　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

1. 維持管理については関係法規に基づくことは勿論、久山町の水質基準を遵守することを目的に、浄化槽の正常な機能を十分発揮させるために、下記の維持管理業者と契約を締結して維持管理業務を委託します。

　　　　　維持管理業者　住　　　所

　　　　　　　　　　　　会　社　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　代表者氏名

設置及び放流の同意

　この承認願に係る浄化槽の設置及び放流については、本町が指導する前記の水質基準及び条件を厳守することを条件に同意する。

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　久山町長